Leistungsbeschreibung  | Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

Bauvorhaben:  				______________________________________________________

Baustelle:  					______________________________________________________
	
Bauherr:          				______________________________________________________
                  					Name                      				Tel.
             			     			______________________________________________________
                  					Straße                   				PLZ/Ort

Planung:       				______________________________________________________
                  					Name                      				Tel.
                  					______________________________________________________
                   					Straße                    				PLZ/Ort

Bauleitung:      		 		______________________________________________________
                  					Name                      				Tel.
                  					______________________________________________________
                   					Straße                    				PLZ/Ort

Angebotsabgabe/    			____________________       
Submissionstermin:	

Abgabeort:         				____________________        		

Baubeginn:         			________  KW 20 _____        		
 
Fertigstellung:    			________  KW 20 _____        		

                     	  				Bieter:                 	 					Nach Prüfung:

Angebotssumme netto: 		€ _________________       	 		€ __________________

______ % Mwst.:          	  	€ _________________       	 		€ __________________

Angebotssumme brutto:		€ _________________       	 		€ __________________

__________________________________			     	________________________________
Ort und Datum                                						Ort und Datum

__________________________________    			________________________________
Stempel u. Unterschrift des Bieters           				Stempel u. Unterschrift des Prüfers

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 1

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      2 	 

 

Als Bestandteile des Vertrages gelten:

1)	Das nachstehende Leistungsverzeichnis

2)	Die neuesten Fassungen aller im Vertrag genannten 
	DIN-Normen

3)	VOB in allen Teilen, wie nachstehend
	VOB Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von 
	Bauleistungen  DIN 1960 
	VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die 
	Ausführungen von Bauleistungen  DIN 1961 
	VOB Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen
   	DIN 18338  Dachdeckerarbeiten
   	DIN 18334  Zimmerarbeiten
   	DIN 18339  Klempnerarbeiten

4)	weitere Normen, z.B.:
	DIN EN 1304  Tondachziegel für überlappende Verlegung
   	DIN 1055  Lastenannahmen im Hochbau
   	DIN 4108  Wärmeschutz im Hochbau
  	DIN 68800  Holzschutz im Hochbau
	DIN 68365 Bauholz für Zimmererarbeiten

5)	Die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks

6)	Die Richtlinien für die Ausführungen von Metalldächern, 
	Außenwandbekleidungen und Bauklempnerarbeiten

7)	Die Fachregeln des deutschen Zimmerhandwerks

8)	Sonstige einschlägige technische und baupolizeiliche 
	Bestimmungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften

9)	Die Vorschriften der jeweiligen Herstellerwerke in der 
	jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung

10)	Die nachfolgenden besonderen Vertragsbedingungen 
	als auch nachfolgende Vorbemerkungen

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 2

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      3 	 

 

Besondere Vertragsbedingungen :

_________________________________________________________________

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 3

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      4 	 

 

Vorbemerkungen:

1) 	Die Kenntnis der Baustelle ist Voraussetzung für die Aus-
	arbeitung und Preisgestaltung des Angebotes.

2) 	Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Bau-
	leitung, Zimmermann, Klempner und ggfs. weiteren Gewerken
	so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

3) 	Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die 
	Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich 
	mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig 
	ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im 
	Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind, soweit 
	es sich nicht um Nebenleistungen  nach VOB handelt.

4) 	Die Mitbenutzung vorhandener Maschinen, Geräte und 
	Einrichtungen  anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer
	gesondert mit diesen zu vereinbaren.

5) 	Die Nutzung vorhandener Wasser-, Strom- und 
	Druckluftanschlüsse wird      
	O	nach Verbrauch abgerechnet
	O	vom Bauherrn kostenlos gestellt
	O	mit einer Pauschalsumme von ______ ‰ 
		der Angebotssumme angesetzt

6) 	Sämtliche Materialien müssen miteinander unbedenklich 
	verarbeitbar und verträglich sein (elektrolytische 
	Spannungsreihe, Bitumen-Korrosion etc).

7) 	Sämtliches Zubehör und Sonderziegel müssen vom selben
	Herstellerwerk wie der Flächenziegel verwendet werden, um
	Funktion, Passform und Farbe zu garantieren. Vor dem 
	Eindecken sind die Farben der Ziegel zu prüfen und gegeben-
	enfalls durch Quermischen auszugleichen.

8) 	Sollte ein anderes Fabrikat als die Richtqualität angeboten 
	werden, ist vom Bieter die Gleichwertigkeit nachzuweisen.  

Architektenvermerk:
Die Angaben im Leistungsverzeichnis sind zu überprüfen,
wenn erforderlich, objektgebunden abzustimmen, 
gegebenenfalls zu ergänzen.
Alle Angaben sind als Empfehlung anzusehen und sind rechtlich 
gesehen unverbindlich.

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 4

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      5 	 

 

Dachform:

O	Satteldach	
O	Walmdach
O	Pultdach	
O	Krüppel-Walmdach

O	Umdeckung		O	Neudeckung

Dachneigung: 			___________        
		
Trauflänge:  			___________ 
		                              
Sparrenlänge:			___________

Traufhöhe: 			___________        

Dachfläche:  			___________    

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 5

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      6 	 

1

Dachdeckungsarbeiten

1.1

Schalung und Lattung

1.1.1

Aufschieblinge
an der Traufe aus keilförmig zugeschnittenem Nadelholz 
Güteklasse II-III, Keil in die Dachfläche einlaufend in einer 
Länge von  ca____ m, 
Querschnitt an der vorderen Traufkante ca._____x_____ mm. 
Liefern und handwerksgerechtes Aufbringen auf die Sparren. 
Die Befestigung hat durch korrosionsgeschütze  ____ mm 
Drahtstifte zu erfolgen.

	 	1 St	....................	....................

1.1.2

Dachschalung
Liefern und Aufbringen einer Dachschalung, 
Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und 
Holzwerkstoffe in den FR des DDh 
Stärke ca._______ mm, mittlere Brettbreite ______ cm. 
Befestigung mit Verbindungmitteln die einen Korrosionsschutz 
von  mindestens 12µm ( Fe/Zn-Verzingung) besitzen.

	 	1 m2	....................	....................

1.1.3

Dachschalung für Gaupen
Schalung von Kleinflächen.
Leistungsbeschreibung wie Pos. 2, 
jedoch Kleinfläche/Stck. ca. ______ qm
O	Dreiecks-Gaupe
O	Schlepp-Gaupe
O	Dachhäuschen als
	O	Satteldach-Gaupe
	O	Walmdach-Gaupe

	 	1 m2	....................	....................

1.1.4

Kehlausbildung
Ausbildung der Kehlen.
Einpassen und zuschneiden der Schalbretter auf 
Gehrung einschließlich Materialverschnitt.

	 	1 m	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 6

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      7 	Übertrag:   ....................

1.1.5

Gratausbildung
Ausbildung der Grate.
Einpassen und zuschneiden der Schalbretter 
auf Gehrung einschließlich Materialverschnitt unter 
Berücksichtigung der in DIN 4108 geforderten 
uneingeengten Lüftungsquerschnitte.

	 	1 m	....................	....................

1.1.6

Schräge Endausbildung
Ausbildung eines schrägen Ortgangs.
Zuschneiden der Schalbretter entsprechend der
örtlichen Gegebenheiten.

	 	1 m	....................	....................

1.1.7

Nut- und Federschalung
Liefern und aufbringen einer Nut- und Feder-
schalung _______ mm dick.
O	im Traufbereich
O	im Ortgangbereich
O	im Bereich der gesamten Dachfläche.
Die Schalung hat mindestens 3 cm unterhalb des 
Firstscheitelpunktes zu enden.

	 	1 m2	....................	....................

1.1.8

Unterdeckung
O	überlappt verfalzt
O	verschweißt / verklebt / nahtgesichert
O	naht- und perforationssgesichert
Fabrikat __________________________ oder gleichwertig,
angebotenes Fabrikat _______________________________
mit einer Lage __________________________ liefern,
mit mindestens 100 mm Nahtüberdeckung auf der Dachschalung 
verlegen und im Nahtbereich mit korrosionsgeschützten 
Dachpappstiften ____/____ oberseitig befestigen. Vordeckung 
muss wie die Schalung mindestens 3 cm unterhalb des 
Firstscheitelpunktes enden. 
Die Vordeckung muss an allen aufgehenden Bauteilen 
mindestens 15 cm hochgezogen werden.
Unterdeckbahn mit mindestens 100 mm Höhenüberdeckung 
(Werksangabe beachten) liefern und aufbringen. 
An aufgehenden Bauteilen muss die Unterdeckbahn mindestens
15 cm hochgezogen werden.
Der sd-Wert hat   

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 7

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      8 	Übertrag:   ....................

O	 <   0,3 m
O	 >   0,3 m zu betragen.

	 	1 m2	....................	....................

1.1.9

Unterspannbahn 
O	überlappt verfalzt
O	 verschweißt / verklebt / nahtgesichert
O	 naht- und perforationssgesichert

Fabrikat __________________________ oder gleichwertig,
angebotenes Fabrikat _____________________________
Unterspannbahn mit bis zu 400 mm Höhenüberdeckung 
(Werksangabe beachten) liefern und aufbringen. 
An aufgehenden Bauteilen muss die Unterspannbahn 
mindestens 15cm hochgezogen werden.
Der sd-Wert hat   
O	<   0,3 m
O	 >   0,3 m zu betragen.

	 	1 m2	....................	....................

1.1.10

Unterdach, wasserdicht
(evtl. in Verbindung mit Vordeckung)
bestehend aus einer Lage
O	Bitumschweißbahn G 200 S4
	Fabrikat ______________________________ oder
	gleichwertig, angebotenes Fabrikat 
	_____________________________________
O	Elastomerbitumenschweißbahn PYE PV 200 S5
	Fabrikat ______________________________ oder
	gleichwertig, angebotenes Fabrikat
	_____________________________________
O	hochpolymerer Dachbahn
	Fabrikat ______________________________ oder
	gleichwertig, angebotenes Fabrikat 							 
      ________________________________
unter der Überdeckung mit korrosionsgeschützen 
Dachpappstiften___/___verdeckt genagelt und in der Höhen- 
sowie Seitenüberdeckung homogen verschweißt. 
Das Unterdach wird über die trapezförmige Konterlattung 
geführt. 
Das Unterdach muss an allen aufgehenden Bauteilen mind.
15 cm hochgeführt werden.

	 	1 m2	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 8

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      9 	Übertrag:   ....................

1.1.11

Unterdach, regensicher
(evtl. in Verbindung mit Unterdeckung)
O	im Trauf-Schneefangbereich	ca. _______m hoch
O	im Bereich der Aufschieblinge	ca. ______ m hoch
O	im Bereich der gesamten Dachfläche
bestehend aus einer Lage.
O	Bitumschweißbahn G 200 S4
	Fabrikat ___________________________	oder
	gleichwertig, angebotenes Fabrikat
	_________________________________
O	Elastomerbitumenschweißbahn PYE PV 200 S5
	Fabrikat ___________________________	oder
	gleichwertig, angebotenes Fabrikat 
	___________________________________
unter der Überdeckung mit korrosionsgeschützen 
Dachpappstiften ___/___ verdeckt genagelt und in der 
Höhen- sowie Seitenüberdeckung homogen verschweißt. 
Die Konterlattung liegt offen auf der Schweißbahn.
Das Unterdach muss an allen aufgehenden Bauteilen mind.
15 cm hochgeführt werden.

	 	1 m2	....................	....................

1.1.12

Rückseitiger Anschluss an aufgehende Bauteile
- Wasserabweiser
aus
O	hochreißfester Schalungsbahn		Zuschnitt ca. _____ cm
O	G 200 S4 Bitumenschweißbahn		Zuschnitt ca. _____ cm
O	2-fach gekantetem Blech			Zuschnitt ca. _____ cm
liefern und anbringen hinter
O	Wohnraumfenstern	
O	Dachfenstern
O	Sanitärentlüftern	
O	Kaminen	
O	_________________

	 	1 m	....................	....................

1.1.13

Blecheinklebearbeiten
Schleppstreifen aus
O	Glasvlies
O	Glasgewebe
armierter Bitumendachbahn _________ 
Stärke _________ mm als Verstärkung
O	im Übergang Schalung/Tropfblech verlegen
O	an evtl. aufgehenden Bauteilen
auf der Schalung mechanisch befestigen. Vorgesehener 

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 9

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      10 	Übertrag:   ....................

Klebebereich am Blech muss mit bituminöser Voranstrich-
emulsion 1x gestrichen werden. Etwaige Dehnungsausgleiche 
müssen fachgerecht abgedichtet werden.

	 	1 m	....................	....................

1.1.14

Konterlattung
Liefern und Aufbringen,
Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu 
Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklasse S 10/ C 24, 
Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und 
Holzwerkstoffe in den FR des DDh
mit einem Lattenquerschnitt von
O	30/50mm
O	24/48 mm, 2 x
O	40/60mm
O	40/80mm	
O	30/50 mm, 2 x
O	40/100 mm
O	60/60mm   	
O	___/___/___mm trapezförmig
Sparrenabstand ca. _______ cm
Befestigung mit Verbindungmitteln die einen Korrosionsschutz 
von  mindestens 12µm ( Fe/Zn-Verzingung) besitzen.

	 	1 m2	....................	....................

1.1.15

Traglattung
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung, 
Dachneigung _______°, bestehend aus Nadelholz 
Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu 
Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklasse S 10/ C 24, 
Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und 
Holzwerkstoffe in den FR des DDH Befestigung mit 
Verbindungmitteln die einen Korrosionsschutz von  mindestens 
12µm( Fe/Zn-Verzingung) besitzen.

mit einem Lattenquerschnitt von
O	30/50 mm
O	40/60 mm
liefern und winkelrecht auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion 
befestigen.
Sparrenabstand ca. ______ cm.

	 	1 m2	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 10

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      11 	Übertrag:   ....................

1.1.16

Traglattung für Sattel-Gaupen
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _____°, bestehend aus Nadelholz,
Gefährdungsklasse 0,
Sortierklasse nach  DIN 4047-1, S10, 
mit einem Lattenquerschnitt von
O	30/50 mm
O	40/60 mm
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Draht-
stiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.
Sparrenabstand ca. ________ cm.
à  	Stck. ca. ______ qm

	 	1 m2	....................	....................

1.1.17

Traglattung für Walm-Gaupen
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _____°, bestehend aus Nadelholz,
Gefährdungsklasse 0,
Sortierklasse nach  DIN 4047-1, S10, 
mit einem Lattenquerschnitt von
O	30/50 mm
O	40/60 mm
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Draht-
stiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.
Sparrenabstand ca. ________ cm.
à  	Stck. ca. ______ qm

	 	1 m2	....................	....................

1.1.18

Traglattung für Schlepp-Gaupen
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _____°, bestehend aus Nadelholz,
Gefährdungsklasse 0,
Sortierklasse nach  DIN 4047-1, S10, 
mit einem Lattenquerschnitt von
O	30/50 mm
O	40/60 mm
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Draht-
stiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.
Sparrenabstand ca. ________ cm.
à  	Stck. ca. ______ qm

	 	1 m2	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 11

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      12 	Übertrag:   ....................

1.1.19

Traglattung für Kleinflächen
für die nachstehende Flachdachpfannendeckung,
Dachneigung _____°, bestehend aus Nadelholz,
Gefährdungsklasse 0,
Sortierklasse nach  DIN 4047-1, S10, 
mit einem Lattenquerschnitt von
O	30/50 mm
O	40/60 mm
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Draht-
stiften auf der bauseitigen Holzunterkonstruktion befestigen.
Sparrenabstand ca. ________ cm.
à  	Stck. ca. ______ qm

	 	1 m2	....................	....................

1.1.20

Kehllattung
Einpassen und zuschneiden der Lattung auf Gehrung 
einschließlich Materialverschnitt.

	 	1 m	....................	....................

1.1.21

Gratlattung
Einpassen und zuschneiden der Lattung auf Gehrung 
einschließlich Materialverschnitt.

	 	1 m	....................	....................

1.1.22

Traufbohlen
Liefern und montieren
Zuordnung der Sortierklassen nach DIN 4047-1 zu 
Festigkeitsklassen nach DIN EN 338 Güteklasse S 10/ C 24 
Holzschutz nach DIN 68800-1 und Merkblatt für Holz und 
Holzwerkstoffe in den FR des DDH, Befestigung mit 
Verbindungmitteln die einen Korrosionsschutz von  mindestens 
12µm ( Fe/Zn-Verzingung) besitzen.
mit
O	trapezförmigem Querschnitt
	in einer vorderen Höhe von ca. _____ mm, 
	einer hinteren Höhe von ca. _____ mm und einer 				
	Bohlenbreite von ca. _____ mm liefern, aufbringen
O	geradem Querschnitt und auf die Konterlattung    				
	aufgesetztem Keil, in einer Höhe von ca. ____ mm    			
	und einer Bohlenbreite von ca. ____ mm liefern und    			
	auf Keile ___/___ mm aufbringen 

	 	1 m	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 12

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      13 	Übertrag:   ....................

1.1.23

Trauflatte
O	Stehende Latte	
O	Doppellatte	
O	Dreifachlatte
aus Nadelholz DIN 68 365 der Güteklasse ______,
im Querschnitt wie die vorstehende Traglattung.
Die Befestigung hat durch korrosionsgeschützte Drahtstifte, 
Länge ______ zu erfolgen.

	 	1 m	....................	....................

1.1.24

Gratlatte
Gratlatte fachgerecht nach Werksvorschrift aufbringen
O	für gemörtelten Grat
O	für Trockenfirst  auf Gratlattenhaltern
einschließlich aller Nebenarbeiten und Materialverschnitt.

	 	1 m	....................	....................

1.1.25

Firstlatte
Firstlatte fachgerecht nach Werksvorschrift aufbringen
O	für gemörtelten, sturmgesicherten First
O	für Trockenfirst auf Firstlattenhalter
einschließlich aller Nebenarbeiten und Materialverschnitt.

	 	1 m	....................	....................

	....................

1.1 Schalung und Lattung

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 13

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      14 	Übertrag:   ....................

1.2

Dacheindeckung  E 58

1.2.1

Fabrikat Ergoldsbacher mit E 58 Flachdachpfannen
nach DIN EN 1304, 
Beständigkeit mind. 150 Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN 539-2,
mit doppelter Kopf- und Seitenverfalzung, 1. Sorte,
mittlere Lattweite 34,0 cm, Regeldachneigung 20° 
mit geprüfter Regeneintragssicherheit,
(am Lehrstuhl für Strömungsmechanik in Erlangen)
geprüfte Hagelwiderstandsklasse 4

in den Farben
O	Naturrot			
O	Kupferbraun engobiert	
O	Anthrazit engobiert		
	
Komplett einschließlich Liefern und Aufbringen.

	 	1 m2	....................	....................

1.2.2

Gaupen - Dacheindeckung
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
passend zur vorstehenden Dacheindeckung,
jedoch für
O	Satteldach-Gaupe
O	Walmdach-Gaupe
O	Trapez-Gaupe
O	Schlepp-Gaupe
O	Dreiecks-Gaupe
Eindecken der einzelnen Gaupe Stck./qm _____, 
einschließlich aller Nebenarbeiten wie z.B. eindecken / her-
stellen erforderlicher Anschlüsse / Übergänge zum 
Hauptdach.

	 	1 m2	....................	....................

1.2.3

Firstanschlussausbildung
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
an First und aufgehenden Bauteilen wie Kaminen, Gaupen, 
Wohnraumfenstern und sonstigen Dachdurchbrüchen, 
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung mit 
O	Firstanschlusspfannen 
O	Firstanschlussschiebepfannen 
und sonstigen etwaig benötigten Firstanschlussortgang-

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 14

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      15 	Übertrag:   ....................

pfannen eindecken.

	 	1 m	....................	....................

1.2.4

Firstanschlusslüftungsausbildung
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
an First und aufgehenden Bauteilen wie Kaminen, Gaupen, 
Wohnraumfenstern und sonstigen Dachdurchbrüchen 
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung 
eindecken mit Firstanschlussschiebelüfterziegeln 
und sonstigen etwaig benötigten Firstanschlussortgangpfannen.
Lüftungsquerschnitt 9 cm² / Stück.

	 	1 m	....................	....................

1.2.5

Pultdachabschlussausbildung
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
Pultdachziegeln (LW 24,6) und sonstigen etwaig benötigten 
Pultortgangziegeln passend in Form und Farbe zur vorstehenden 
Deckung eindecken. 
Pultdachziegel müssen, wie Ortgangziegel, zusätzlich befestigt 
werden.

	 	1 m	....................	....................

1.2.6

Ortgangausbildung
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
Sämtliche Pfannen am Ortgang sind korrosionsgeschützt 
zu befestigen. Ortgangausbildung mit

O	Flachdachortgangpfannen mit gekröpftem					
Ortgangsteg, welche eine genaue geradlinige 
	Ortgangkante ergeben

O	Flachdachpfannen-Doppelwulst und Ortgangüberstand 			
über Mauer / Zahnleiste etc. 
	auch für linke FLäche / Anschlüsse an Fenstern etc.

	 	1 m	....................	....................

1.2.7

Ortgangausbildung mit Ortgangbrettern,  
gehobelt
nach DIN 68 365 Güteklasse I, 
imprägniert nach DIN 68 800, eindecken mit
O	stehendem Windbrett 30/180, überstehend, korrosions-
	geschützt befestigt und Eindeckung mit innenliegender 

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 15

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      16 	Übertrag:   ....................

	Ortgangrinne (durch Spengler eingebaut).
O	stehendem Windbrett 30/180 und liegendem Wind-
	brett 24/180, korrosionsgeschützt befestigt.
O	Zahnleiste 30/180 unter der Lattung angesetzt
	welche vom Ortgangziegel ( Pos.___ ) überdeckt wird.

	 	1 m	....................	....................

1.2.8

Lüftungspfanne, Lüftungsquerschnitt 15,5 cm²/Stck
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
passend zur in Pos. _____ beschriebener Dacheindeckung, 
Lüftungsquerschnitt 15,5 cm²/Stck. an Grat und First nach 
Angabe einsetzen. 

	 	1 St	....................	....................

1.2.9

Erlus System Alu-Sanlüfter DN 125, komplett
pulverbeschichtet,
NW 70/100/125 mit unterseitigem Anschlussschlauch (70 cm)
und UD Manschette, regensicher, 
passend in Farbe und Form an vorstehende Deckung 
fachgerecht einbauen oder anschließen,  
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und Unterbahn.

	 	1 St	....................	....................

1.2.10

Erlus System Alu-Antennenhaube einschl. Grundplatte,
mit Antennendurchgangsmanschette, pulverbeschichtet,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung liefern, 
fachgerecht einbauen oder anschließen inkl. aller Ausschnitte in 
Lattung, Schalung oder Unterspannbahn.

	 	1 St	....................	....................

1.2.11

Erlus System Alu-Durchführungspfanne für Solaranlagen
zur Durchführung von Solarthermieanschlüssen,  Ø 58 mm
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung liefern, 
fachgerecht einbauen oder anschließen inkl. aller Ausschnitte in 
Lattung, Schalung oder Unterspannbahn.

	 	1 St	....................	....................

1.2.12

Erlus System Alu-Solarträger einschl. Grundplatte,
Alu Solarhalterung mit Langlochaufnahme auf einer Grundplatte, 
Aluminium, pulverbeschichtet, 
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung liefern, 

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 16

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      17 	Übertrag:   ....................

fachgerecht einbauen. 
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten V2A Schrauben in 
die Traglattung und Holzbohle. Anzahl der Halterung richtet sich 
nach Kollektorgröße ca. _________Stck.

	 	1 St	....................	....................

1.2.13

Erlus Universal Solarmodulstütze inkl. Lüftungsziegel als 
Set
höhenverstellbar von 56-88 cm, Fuß aus Alu,
Haken aus Edelstahl, inkl. Schrauben
liefern und montieren.

	 	1 St	....................	....................

1.2.14

Erlus System Alu-Schneefanggitterhalter mit Grundplatte 
incl. Gitter
pulverbeschichtet,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung liefern 
und fachgerecht einbauen. 
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten 
V2A-Schrauben.
einschl. Schneefanggitter (in 3 m Länge) 
Höhe 20 cm, pulverbeschichtet, einbauen

	 	1 m	....................	....................

1.2.15

Erlus System Schneefanggitter
Höhe 20 cm,  (in 3 m Länge) 
pulverbeschichtet,
liefern und montieren

	 	1 m	....................	....................

1.2.16

Erlus System Alu-Rundholzhalter mit Grundplatte incl. 
Rundrohr
pulverbeschichtet
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung liefern 
und fachgerecht einbauen. 
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten
V2A-Schrauben.
Rundholz in kesseldruckimprägnierter Ausführung mit etwa
140 mm Durchmesser liefern und in die Erlus Rundholzhaken 
einbauen.

	 	1 m	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 17

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      18 	Übertrag:   ....................

1.2.17

Erlus System Alu-Schneefangdoppelrohrhalter incl. Rohr 
und Rohrverbinder
einschl. der Grundplatte, pulverbeschichtet,
passend in Form und Farbe zur vorstehenden Deckung liefern 
und fachgerecht einbauen. 
Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten 
V2A-Schrauben.
einschl. Alu-Schneefanggrundrohre mit 40 mm Durchmesser,
in 2m Länge,   pulverbeschichtet, sowie Rohrverbinder.

	 	1 m	....................	....................

1.2.18

Erlus System Alu-Steigtritt einschl. einer Grundplatte, 
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher 
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5 in 
vorstehende Deckung einbauen.

	 	1 St	....................	....................

1.2.19

Erlus System Alu-Rost 46 cm einschl. zwei Grundplatten, 
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher 
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5 in 
vorstehende Deckung einbauen.

	 	1 St	....................	....................

1.2.20

Erlus System Alu-Rost 80 cm einschl. zwei Grundplatten, 
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher 
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5 in 
vorstehende Deckung einbauen.

	 	1 St	....................	....................

1.2.21

Erlus System Alu-Laufrosthalter unbeschichtet mit 
Grundplatte
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher 
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5 in 
vorstehende Deckung einbauen.

	 	1 St	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 18

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      19 	Übertrag:   ....................

1.2.22

Erlus System Alu-Verlängerungsrost mit Grundplatte 
und V2A-Lasche 80 cm, 
pulverbeschichtet,
geprüft nach DIN EN 516 ohne den Einbau zusätzlicher 
Stützlatten.
liefern und gemäß Herstellervorschrift und DIN 18160-5 in 
vorstehende Deckung einbauen.

	 	1 St	....................	....................

1.2.23

Erlus- System Alu- Leiter- und Sicherheitsdachhaken mit 
Grundplatte
Typ A, nach DIN EN 517
Oberteil nur in rotbraun oder schwarz

liefern und gemäß Einbauanleitung der Erlus AG und UVV 
der Bauberufsgenossenschaft einbauen 
oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat:

liefern und gemäß Einbauanleitung und UVV der
Bauberufsgenossenschaft einbauen.

	 	1 St	....................	....................

1.2.24

Erlus/ Klöber Sanitärlüfter DN 125 
mit Kunststoffgrundplatte,  Vendukt,  
70 cm Flexschlauch,  125/100/70
rotbraun oder schwarz
passend in Form an vorstehende Deckung 
fachgerecht einbauen oder anschließen,  
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und Unterbahn.

	 	1 St	....................	....................

1.2.25

Erlus/ Klöber Thermenadapter
System 80/125 einschl. Kunststoffgrundplatte,
rotbraun oder schwarz
passend in Form an vorstehende Deckung 
fachgerecht einbauen oder anschließen,  
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und Unterbahn.

	 	1 St	....................	....................

1.2.26

Erlus/ Klöber Antennenhaube DN 125
einschl. Kunststoffgrundplatte,
rotbraun oder schwarz

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 19

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      20 	Übertrag:   ....................

passend in Form an vorstehende Deckung 
fachgerecht einbauen oder anschließen,  
einschließlich aller Ausschnitte in Schalung und Unterbahn.

	 	1 St	....................	....................

1.2.27

Andeckarbeiten
an vom Spengler eingesetzte Einfassungen:
Abgemessen werden alle Anschlussseiten.
O	Kamineinfassungen	
O	Dunstrohreinfassungen
O	Antenneneinfassungen	
O	Wandanschlüsse
O	______________________

Die Ausführungen der Andeckarbeiten erfolgt fachgerecht 
inkl. aller möglichen Nebenarbeiten, wie z.B. Anhängen, 
Einschneiden etc. , jedoch keine Doppelwulstziegel

	 	1 m	....................	....................

1.2.28

Kehlausbildung offen
Blechkehle beidseitig fachgerecht eindecken und die 
Ausspitzer korrosionsgeschützt befestigen. 

	 	1 m	....................	....................

1.2.29

Kaltengobe
Streichen von Schnittkanten im Bereich von Kehlen,
Anschlüssen, Fenstern etc.
Bestelleinheit 0,25 ltr

	 	1 m	....................	....................

1.2.30

Brandmauer-Überbrückungen
durch beidseitiges Abschneiden der an der Mauer anlaufen-
den Traglattung und Aufdübeln von verzinkten Stahlblech-
winkeln 1,38 mm stark, ca. 10 cm Zuschnitt, 2 Metalldübel M 6.
An den beiden Schmalseiten sind die Dachziegel in einem
Streifen 30 cm breit mit Kalk-Zementmörtel
aufzumörteln.
Breite des Schutzstreifens im Beton 1,28 m, Länge der 
Stahlblechwinkel rd. 1,7 m, Mörtelbett 2x30 cm. 

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 20

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      21 	Übertrag:   ....................

Abgerechnet wird das Längenmaß der Brandmauer.

	 	1 m	....................	....................

1.2.31

Traufenschutzband
10 cm Höhe  (in 5 m Rollen)
liefern und montieren

	 	1 m	....................	....................

1.2.32

Traufenlüfterkamm
Kunststoff, 1m lang
liefern und montieren

	 	1 m	....................	....................

1.2.33

Windsogsicherung Ortgang / Grad / Walm
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II, 
aus  federhartem Edelstahl, 
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach 
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter 
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.                 
                                                                             
Befestigungsschema: 
O	1:1
O	1:2
O	1:3
Sturmklammertyp:    	ERLUS Universal Sturmklammer I
			ERLUS Universal Sturmklammer II

	 	1 m2	....................	....................

1.2.34

Windsogsicherung Kehlbereich / Gauben / Kamine / etc.
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II, 
aus  federhartem Edelstahl, 
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, 
                                                                                             
Befestigungsschema: 
O	1:1
O	1:2
O	1:3
Ausführung wie Ortgang

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 21

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      22 	Übertrag:   ....................

Sturmklammertyp:    	ERLUS Universal Sturmklammer I
			ERLUS Universal Sturmklammer II

	 	1 St	....................	....................

1.2.35

Windsogsicherung Innenbereich
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II, 
aus  federhartem Edelstahl, 
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach 
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter 
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.                 
                                                                             
Befestigungsschema: 
�	1:1
�	1:2
�	1:3
Sturmklammertyp:    	ERLUS Universal Sturmklammer I
			ERLUS Universal Sturmklammer II

	 	1 m2	....................	....................

1.2.36

Windsogsicherung Pultbereich
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II, 
aus  federhartem Edelstahl, 
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach 
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter 
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.                 
                                                                             
Befestigungsschema: 
�	1:1
�	1:2
�	1:3
Sturmklammertyp:    	ERLUS Universal Sturmklammer I
			ERLUS Universal Sturmklammer II

	 	1 m2	....................	....................

1.2.37

Windsogsicherung Traufbereich
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II, 
aus  federhartem Edelstahl, 
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach 
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter 
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.                 
                                                                             
Befestigungsschema: 
�	1:1
�	1:2

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 22

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      23 	Übertrag:   ....................

�	1:3
Sturmklammertyp:    	ERLUS Universal Sturmklammer I
			ERLUS Universal Sturmklammer II

	 	1 m2	....................	....................

1.2.38

Windsogsicherung Firstbereich
durch ERLUS Universal-Sturmklammer  I oder II, 
aus  federhartem Edelstahl, 
Ziegel / Klammerbemessungslast geprüft nach EN 14437,
Ausführung nach Fachregeln des DDH, Ermittlung nach 
Windsogberechnungsprogramm der Erlus AG unter 
www.erlus.de/windsogsicherung liefern und einbauen.                 
                                                                             
Befestigungsschema: 
�	1:1
�	1:2
�	1:3
Sturmklammertyp:    	ERLUS Universal Sturmklammer I
			ERLUS Universal Sturmklammer II

	 	1 m2	....................	....................

1.2.39

Grat gemörtelt
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
einschließlich Beischroten mit Firstziegel
O	Nr. 15 
O	Nr. 15 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O	Nr. 18
O	Nr. 19 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O	Nr. 21

O	farblich zur Dachfläche abgestimmtem Kalkzementmörtel
O	naturbelassenem Kalkzementmörtel verlegen. 

Eine mechanische Fixierung der Gratziegel erfolgt durch :
O	Abhängen mit Kupferdraht und Befestigung mit geriffelten 
	Kupferschiefernägeln 28/35 mm
O	Abhängen mit korrosionsgeschütztem Bindedraht und 
	feuerverzinkten Schiefernägeln 28/ 35 mm.
O	Befestigung mit Gratklammern

	 	1 m	....................	....................

1.2.40

Walmkappe gemörtelt
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
für Firstziegel
O	Nr. 15 

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 23

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      24 	Übertrag:   ....................

O	Nr. 15 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O	Nr. 18
O	Nr. 19 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O	Nr. 21

fachgerecht, wie in vorstehender Pos. festgelegt, 
aufbringen und nötigenfalls zuschneiden.

	 	1 St	....................	....................

1.2.41

First gemörtelt
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
mit Firstziegel   
O	Nr. 15 
O	Nr. 15 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O	Nr. 18
O	Nr. 19 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O	Nr. 21

O	farblich zur Dachfläche abgestimmtem Kalkzementmörtel
O	naturbelassenen Kalkzementmörtel verlegen. 

Eine mechanische Fixierung der Gratziegel erfolgt durch :
O	Abhängen mit Kupferdraht und Befestigung mit geriffelten 
	Kupferschiefernägeln 28/35 mm
O	Abhängen mit korrosionsgeschütztem Bindedraht und 
	feuerverzinkten Schiefernägeln 28/ 35 mm.
O	Befestigung mit Firstklammern

	 	1 m	....................	....................

1.2.42

Firstabschlussziegel gemörtelt
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
für Firstziegel
O	Nr. 15 
O	Nr. 15 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O	Nr. 18
O	Nr. 19 Lü  (Verlegung ohne Querschlag)
O	Nr. 21

in fachgerecht wie in Pos. _______ festgelegt aufbringen.

	 	1 St	....................	....................

1.2.43

Erlus-Trockengrat mit Erlus-Rollenlüfterband
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat
einschließlich Beischroten mit Firstziegel _________ 

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 24

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      25 	Übertrag:   ....................

auf die in gesondert ausgeschriebener Unterkonstruktion mit 
zusätzlichem als Flugschneesicherung eingebrachtem ERLUS 
Alu-Rollenlüfterband in der Breite von ca. 28 cm mit passenden 
Firstklammern befestigen.
Erlus-Rollenlüfterband : Freier Lüftungsquerschnitt 160 cm²/m

	 	1 m	....................	....................

1.2.44

Erlus-Trockenfirst mit Erlus-Rollenlüfterband
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat
mit Firstziegel _________ 
auf die in gesondert ausgeschriebener Unterkonstruktion mit 
zusätzlichem als Flugschneesicherung eingebrachtem ERLUS 
Alu-Rollenlüfterband in der Breite von ca. 28 cm mit passenden 
Firstklammern befestigen.
Erlus-Rollenlüfterband : Freier Lüftungsquerschnitt 160 cm²/m

	 	1 m	....................	....................

1.2.45

Lüftungsgrat
Fabrikat System Erlus einschließlich Beischroten, 
mit Firstziegel Nr. _____  fachgerecht, nach Werksvorschrift 
auf in Pos. _____  ausgeschriebene Unterkonstruktion 
aufbringen. 
Einschließlich aller etwaig nötigen Materialien und 
Nebenleistungen (Alu-Rollenlüfterband, keramische 
Verlängerungsplatte, Klammern etc.)

	 	1 m	....................	....................

1.2.46

Walmkappe für Lüftungsfirst bzw. Trockenfirst
Fabrikat und Modell wie vor beschrieben
für Firstziegel Nr. ________ halbrund, fachgerecht, wie
in vorstehender Position festgelegt, aufbringen und
nötigenfalls zuschneiden. 

	 	1 St	....................	....................

1.2.47

Lüftungsfirst
Fabrikat System ERLUS auf Unterdruck basierend
mit Firstziegel Nr. _____ fachgerecht, nach Werksvorschrift 
auf die in Pos. _____ ausgeschriebnene Unterkonstruktion 
auffbringen.
Einschließlich aller nötigen Materialien und

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 25

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      26 	Übertrag:   ....................

Nebenleistungen (Klammern, Lüftungsband, etc.).

	 	1 m	....................	....................

1.2.48

Firstabschluss für Lüftungsfirst 
Fabrikat und Modell wie vor beschreiben
Passend zu Firstziegel ________________ fachgerecht,
wie in vorstehender Position festgelegt, aufbringen
und nötigenfalls zuschneiden.

	 	1 St	....................	....................

1.2.49

Erlus System Alu-Firstendscheibe
liefern und als An- und Abschluss der Firsteindeckung 
montieren.

	 	1 St	....................	....................

1.2.50

Dachfenster - Dachausstieg
Fabrikat Erlus 
Größe ca. 450 x 550 mm mit Einfach-Verglasung aus 
Ein-scheiben-Sicherheitsglas, hagelsicher, liefern und 
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift einbauen, einschließlich 
aller nötigen Ausschnitte.
Ausführung, für das Modells wie vor beschrieben,
seitlich zu öffnen, in	
O	verzinkt und farbbeschichtet  rotbraun oder schwarz
O	Vollkupfer

	 	1 St	....................	....................

1.2.51

Wohnraumdachfenster
Fabrikat __________________________ oder gleichwertig, 
angebotenes Fabrikat ___________________
Größe   _____ / _____ cm
Details  ____________
liefern und fachgerecht in die vorstehende Deckung ein-
setzen einschließlich Herstellen aller nötigen Ausschnitte 
in der Unterkonstruktion. 
Ein Einbau von Wechseln ist

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 26

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      27 	Übertrag:   ....................

O	erforderlich
O	nicht erforderlich

	 	1 St	....................	....................

	....................

1.2 Dacheindeckung  E 58

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 27

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      28 	Übertrag:   ....................

1.3

Reserve - Ziegel

 

Fabrikat Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne 
in Form und Farbe zur Eindeckung passend liefern und 
an angewiesener Stelle auf der Baustelle einlagern.

1.3.1

Standartpfanne

	 	1 St	....................	....................

1.3.2

Ortgangpfanne  links

	 	1 St	....................	....................

1.3.3

Ortgangpfanne  rechts

	 	1 St	....................	....................

1.3.4

Doppelwulstpfanne

	 	1 St	....................	....................

1.3.5

Firstanschlusspfanne

	 	1 St	....................	....................

1.3.6

Firstanschluss-Ortgangpfanne links

	 	1 St	....................	....................

1.3.7

Firstanschluss-Ortgangpfanne rechts

	 	1 St	....................	....................

1.3.8

Firstanschluss-Doppelwulstpfanne

	 	1 St	....................	....................

1.3.9

Firstanschluss-Schiebepfanne

	 	1 St	....................	....................

1.3.10

Firstanschluss-Schiebeortgang links

	 	1 St	....................	....................

1.3.11

Firstanschluss-Schiebeortgang rechts

	 	1 St	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 28

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      29 	Übertrag:   ....................

1.3.12

Firstanschluss-Lüfter-Schiebepfanne

	 	1 St	....................	....................

1.3.13

Pultdachpfanne

	 	1 St	....................	....................

1.3.14

Pultdachortgang  Rechts

	 	1 St	....................	....................

1.3.15

Pultdachortgang  Links

	 	1 St	....................	....................

1.3.16

Pultdachortgang  Doppelwulst

	 	1 St	....................	....................

1.3.17

Lüftungspfanne

	 	1 St	....................	....................

1.3.18

Firstziegel Nr. 15  ( DL ca. 38 cm )

	 	1 St	....................	....................

1.3.19

Firstabschlussziegel Nr. 15

	 	1 St	....................	....................

1.3.20

Firstausgleichsziegel Nr. 15

	 	1 St	....................	....................

1.3.21

Firstlüfterziegel Nr. 15 LÜ ( DL ca. 38 cm )

	 	1 St	....................	....................

1.3.22

Firstanfangsziegel Nr. 15 LÜ 

	 	1 St	....................	....................

1.3.23

Firstendziegel Nr. 15 LÜ 

	 	1 St	....................	....................

1.3.24

Firstziegel Nr. 18  ( DL ca. 37 cm )

	 	1 St	....................	....................

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 29

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      30 	Übertrag:   ....................

1.3.25

Firstabschlussziegel Nr. 18

	 	1 St	....................	....................

1.3.26

Firstausgleichsziegel Nr. 18

	 	1 St	....................	....................

1.3.27

Firstlüfterziegel mit Nase Nr. 19 LÜ ( DL ca. 36 cm )
bis 10 m Sparrenlänge u. 45 Grad Dachneigung

	 	1 St	....................	....................

1.3.28

Firstanfangsziegel Nr. 19 LÜ

	 	1 St	....................	....................

1.3.29

Firstendziegel Nr. 19 LÜ

	 	1 St	....................	....................

1.3.30

Firstziegel  Nr. 21 ( DL ca. 37 cm )

	 	1 St	....................	....................

1.3.31

Firstabschlussziegel Nr. 21

	 	1 St	....................	....................

1.3.32

Firstausgleichsziegel Nr. 21

	 	1 St	....................	....................

1.3.33

keramische Verlängerungsplatte
universal für FAB-Ziegel

	 	1 St	....................	....................

1.3.34

Walmkappe

	 	1 St	....................	....................

	....................

1.3 Reserve - Ziegel

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 30

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      31 	Übertrag:   ....................

1.4

Stundenlohnarbeiten

 

Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten hat sich der Auftragnehmer von der Bauleitung 
schriftlich anweisen zu lassen. Die Anweisung wird in 2-facher Fertigung ausgestellt und ist 
der Bauleitung bei der Unterzeichnung der Stundenlohnzettel vorzulegen.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:

1.	Name des Auftragnehmers (Firma)

2.	Bezeichnung, Ort und Lage der Baustelle

3.	Anzahl, Name und genaue Berufsbezeichnung der im Stundenlohn beschäftigten
	Arbeitnehmer; die von diesen am Tag geleistete Gesamtstundenzahl.

4.	Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten

5.	Menge oder Gewicht und Art etwaiger Zulieferungen, wie Material

6.	Benutzung von Maschinen

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel 
müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in 
doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen.

Zuschläge für Überstunden-, Nacht- und Sonntagsarbeiten werden nur auf besondere 
Anweisung der Bauleitung bezahlt. Ein Anspruch auf die Stundenlohnarbeiten durch den 
Auftragnehmer besteht nicht.

Bei den Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden, Ausfall- und Wartungsstunden nicht 
vergütet.

Die besonderen Leistungen umfassen nicht vorhersehbare, jedoch erforderliche ergänzende 
Arbeiten zur Erstellung und den Betrieb der einzelnen Anlagenteile.

Die Ausführung dieser Leistungen ist jeweils vor Beginn mit der Bauleitung gemeinsam 
festzulegen.

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 31

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      32 	 

 

Für die Ausführung von Stundenlohnarbeiten für 
unvorhergesehene Arbeiten, die nur auf 			
schriftliche Anweisung ausgeführt werden 			
dürfen, gelten folgende Verrechnungssätze 		
einschl. Auslösung und Fahrtkosten (ohne MWSt)

1.4.1

O-Monteur

	 	1 Std	....................	....................

1.4.2

A-Monteur

	 	1 Std	....................	....................

1.4.3

B-Monteur

	 	1 Std	....................	....................

1.4.4

Helfer

	 	1 Std	....................	....................

1.4.5

Auszubildender

	 	1 Std	....................	....................

	....................

1.4 Stundenlohnarbeiten

	....................

1 Dachdeckungsarbeiten

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 32

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :      33 	 

ZUSAMMENSTELLUNG

	 angebotene Summe	   geprüfte Summe
	   €	   €

1.1

	....................	....................

Schalung und Lattung

1.2

	....................	....................

Dacheindeckung  E 58

1.3

	....................	....................

Reserve - Ziegel

1.4

	....................	....................

Stundenlohnarbeiten

1

	....................	....................

Dachdeckungsarbeiten

	___________	___________

	Summe	....................	....................

	zzgl. MwSt 19% 	....................	....................
	___________	___________

	Gesamtsumme	....................	....................
	==========	==========

 

Erklärung:

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Leistung zu den von Ihm im Leistungsverzeichnis angegebenen 
Preisen und unter den dem Angebot zugrundegelegten Bedingungen durchzuführen.

Dem Unterzeichneten sind alle Vertragsunterlagen bekannt. Er hat sich an Ort und Stelle über die 
genauen Arbeitsbedingungen informiert und diese ohne Widerspruch hingenommen.

Der Unternehmer erklärt, daß er an keiner Preisabsprache teilgenommen hat.

.........................................	.....................................	.................................................
	(Ort)	(Datum)	(Unterschrift Bieter)

Adresszeile Architekturbüro

Datum	 	Seite 33

Leistungsverzeichnis Dachdeckarbeiten	 
Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne

	Seite :